**技术需求及具体参数**

**亚麻垂直帘具体参数**

一、型材要求

1、采用全铝合金加厚轨道，规格型号：6063 T5 F51基材，实物质量符合GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》标准。型材表面上的起皮、气泡、压坑、碰伤、擦伤、划伤、表面粗糙、局部机械损伤等缺陷的深度不允许超过所在部位壁厚公称尺寸的8%，且在装饰面上不得超过0.2mm，非在装饰面上不得超过0.5mm。其缺陷的总面积在装饰面上不得超过型材表面积的2%，在非装饰表面上不得超过型材表面积的5%。型材上需要加工的部位，其表面缺陷深度不得超过加工余量。型材的表面允许供方沿型材纵向打光至光滑表面。

2、角度偏差：±2.0°。

3、平面间隙：不大于0.50mm。

4、弯曲度：1m长度上，不大于2.0mm。

5、波浪度：型材允许有≤1.0mm高的波浪，＞1.0mm-2.0mm高的波浪每米最多一处；不允许有≥2.0mm高的波浪。

6、扭拧度：1m长度上不大于5.0mm。

7、切斜度：不大于5°。

8、抗拉强度：不小于175N/mm²。

9、规定非比例延伸强度：不小于130N/mm²。

二、布质要求

1、遮光率≥75%，成分为聚酯纤维，加厚叶片。

2、防水防潮，垂感好，强度大，弹性好、不缩水。

3、烫边处理，细腻无毛边。

4、珠珠相连，防止叶片散乱。

5、底边加配种每个达到40g，抗风定型。

6、甲醛含量：≤300mg/kg。

7、可分解致命芳香胺染料：禁用。

8、PH值：4.0-9.0。

9、可萃取铅含量：≤1.0mg/kg。

10、耐光色牢度：≥5级。

11、防紫外线性能：（1）UPF值大于40

（2）T(UVA)AV＜5

三、拉珠要求

精密拉珠P0M拉珠，经久耐用。

**实验楼办公室东西窗户安装面亚麻垂直帘数量清单**

1层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 101 | 2.97 | 3.09 | 1付 | 57.94 |  |
| 102 | 2.97 | 3.09 | 1付 |
| 103 | 2.97 | 3.09 | 1付 |
| 107 | 1.17 | 3.08 | 6付 |
| 107 | 2.88 | 305 | 1付 |

2 层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 202 | 3.45 | 3.05 | 1付 | 34.19 |  |
| 202 | 7.76 | 3.05 | 1付 |

3 层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 302 | 3.47 | 3.05 | 1付 | 70 |  |
| 302 | 7.76 | 3.05 | 1付 |
| 301 | 5.86 | 2.8 | 1付 |
| 301 | 1.16 | 2.78 | 6付 |

4 层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 西401 | 1.41 | 1.63 | 2付 | 17.36 |  |
| 东412 | 1.41 | 1.63 | 2付 |
| 东413 | 1.71 | 2.39 | 2付 |

5 层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 西501 | 1.41 | 1.63 | 2付 | 17.36 |  |
| 东512 | 1.41 | 1.63 | 2付 |
| 东513 | 1.71 | 2.39 | 2付 |

6 层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 西601 | 1.41 | 1.63 | 2付 | 17.36 |  |
| 东612 | 1.41 | 1.63 | 2付 |
| 东613 | 1.71 | 2.39 | 2付 |

7 层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 西701 | 1.41 | 1.63 | 2付 | 17.36 |  |
| 东712 | 1.41 | 1.63 | 2付 |
| 东713 | 1.71 | 2.39 | 2付 |

8 层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 西801 | 1.41 | 1.63 | 2付 | 17.36 |  |
| 东812 | 1.41 | 1.63 | 2付 |
| 东813 | 1.71 | 2.39 | 2付 |

9 层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 西901 | 1.41 | 1.63 | 2付 | 17.36 |  |
| 东912 | 1.41 | 1.63 | 2付 |
| 东913 | 1.71 | 2.39 | 2付 |

10层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 西1001 | 1.41 | 1.63 | 2付 | 17.36 |  |
| 东1012 | 1.41 | 1.63 | 2付 |
| 东1013 | 1.71 | 2.39 | 2付 |

11层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 西1101 | 1.41 | 1.63 | 2付 | 17.36 |  |
| 东1112 | 1.41 | 1.63 | 2付 |
| 东1113 | 1.71 | 2.39 | 2付 |

12层

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 宽度 | 高度 | 数量 | 平方米 | 单价 |
| 西1201 | 1.41 | 1.63 | 2付 | 17.36 |  |