**附件一： 采购需求**

 **双创中心安装窗帘采购报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术参数 | 数量（樘） | 窗户面积m2 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 窗帘 | 1. B1级永久防火阻燃面料(提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)，燃烧性能要求:损毁长度<150mm，续燃时间<5s，阴燃时间<5s。2.可重复拆洗，环保等级A级，甲醛含量为未检出(提供带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)，颜色按采购方要求确定。3.每米重量≥1100克，隔音≥30db。4. 遮光率深色面料≥99%，遮光率浅色面料≥95%。5. 加工工艺：两边5cm底边8-10cm折边；褶皱倍数≥1.5。6.有纺布带：加厚有纺棉布带，须抗氧化可清洗，非人为破坏情况下需质保5年内无风化、脱落、破损现象。 | 68樘 | 约974平方米 |  |  | 颜色按采购方要求确定 |

**要求：**

1. 安装：轨道安装（含配件），窗帘下端须超过窗台面 20(士2)cm;
2. 轨道参数：1、轨道宽20mm ，高19mm。 2、轨道壁厚0.4mm➕0.1mm，3、封口厚度材质不低于0.8mm， 4、静音条为原生塑胶料成型 、顺滑静音 、封口为锌合金材质 。

三、质保5年，质保期内免费更换配件及辅材。