**附件：消防系统维保采购需求表**

前注：

1.供应商成交后须按国家相关规定缴纳税金并按采购人要求提供发票，费用含在本次谈判总价中，成交后不作调整。

2.如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“供应商须知前附表”中的约定方式联系联系人。否则视同理解和接受。

 **一、消防设备及器材维修主要内容**

|  |
| --- |
| 消防设备、器材维修 |
| 序号 | 项目 |
| 1 | 消防报警主机故障点（含烟感、手报、模块等消防设备）  |
| 2 | 消防风机联动控制线故障 |
| 3 | 消防报警主机打印机 |
| 4 | 防火卷帘故障 |
| 5 | 消防风机故障 |
| 6 | 消防电话故障  |
| 7 | 消防报警主机备电故障（电池损坏） |
| 8 | 排烟风口无法自动打开 |
| 9 | 防火门闭门器 |
| 10 | 防火门顺序器 |
| 11 | 应急照明灯  |
| 12 | 疏散（安全）指示灯 |
| 13 | 2公斤级ABC干粉灭火器 |
| 14 | 消防栓玻璃门张贴宣传提示 |
| 15 | 更换消防栓门 |
| 16 | 消火栓系统 |

注：以上属于消防控制系统的维修项目，只作为报价参考。

**二、消防系统维保主要内容**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 及 规 格 |
|
|
| 1  | 主机（报警板） |
| 3  | 广播主机 |
| 4  | 电话主机 |
| 5  | 备用电源 |
| 6  | 烟感探测器 |
| 7 | 手动报警按钮 |
| 8 | 消火栓按钮 |
| 9 | 输入模块 |
| 10 | 控制模块 |
| 11  | 短路隔离器 |
| 12 | 切换模块 |
| 13 | 线路维修 |
| 14 | 防火卷帘门 |
| 15 | 主机电池 |

注：以上只作为维保报价参考，维保服务需要针对整个项目进行报价，不接受选择报价，包括总机及所有控制终端将在维保服务范围内。

**三、技术要求：**

1.符合消防设备安装施工相关规范与质量要求；

2.将需要维修更换的消防设备、消防器材安装到指定位置；

3.消防设备、消防器材附合格证、检测报告及使用说明书；

4.全院消防系统及消防设备全年维护，维保产生的服务、检测、报告、人工及材料提供市价300 元（单件）内配件免费更换由中标人负责，对于如电动机、核心主机、电池等主要设备损坏由采购人负责支付设备费用，更换产生的安装、调试、检测等费用由中标人负责。

5.投标人需自行勘察现场，应自行勘察项目现场，如投标人因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，投标人自行承担一切后果；