**.采购需求**

（一）、前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经询价小组评审认可；2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项设备及服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按公告中的方式联系采购人，或在接受答疑截止时间前联系项目负责人，否则视同理解和接受，询价后采购人不再受理对招标文件条款提出的质疑。**（二）、技术参数需求**

编制说明：

1、本货物需求一览表中技术参数要分条罗列，并标注“★”来区分关键性和非关键性参数，“★”号参数原则上要求供应商必须完全响应或优于响应。填写产品技术参数时，建议根据产品的主要性能指标填写，非关键技术指标或与产品性能无关的指标建议少提或者不提，不建议完全复制某特定型号产品的技术参数。

2、 请采购人选择价值高或数量大的核心产品，并在技术需求中标注▲号产品，▲号产品随评审结果一并公示名称、规格、型号、数量、单价等信息。

3、定量参数尽量用“≥”或“≤”表示。

4、对每包“货物需求一览表”中价值高的核心设备或批量大且品牌竞争充分的设备可要求投标时提供产品授权。

5、产品证明文件。对省内、国内、行业强制要求取得的认证须在招标文件中注明，其他证书不得作为强制要求。

6、质保及服务要求。原则上执行国家标准质保规定，需要购买超过标准质保的服务，须在招标文件中作为购买服务单独列明，要求供应商单独明确报价，并在供货时提供质保服务承诺函。

7、技术需求表中的各项参数及要求须与项目负责人进行详细沟通，否则风险自负。项目负责人（现场勘察）联系电话：曹老师：0552-3172890

**（三）、采购要求及服务需求**

1、报价要求：投标响应供应商报价时须写明货物名称、规格参数、单位、数量、单价及总价,报价包含本项目在交付采购单位使用前所有可能发生的一切费用，定标后不再增补任何费用；

2、交货期：合同签订后15个日历天内免费送达采购单位指定地点并完成安装、调试到位；

3、供货地点：采购单位指定地点；

4、质量要求：供应商应保证提供的货物是全新包装完整，未使用过的；

5、技术要求：供应商应提前与项目负责人取得联系，了解软件的使用要求和运行环境；

6、售后服务：自产品交付使用验收合格之日起，提供两年以上免费保修（含两年），投标响应供应商可提供更长的保修年限，必须在投标响应文件中明确所响应设备的具体保修年限，质保期内无偿为采购单位提供免费维修服务。若产品在使用中发生质量问题，在收到采购单位反馈后，12小时以内完成甲方提出的合理维护、更换要求。如需更换，必须在1个工作日内负责解决。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术要求** | **数量** | **备注** |
| 1 | 学生生活服务区总断路器项目 | **一、技术要求**1、型号W1-20002、额定工作电压不大于400伏3、极数3P4、额定绝缘电压大于等于1000伏5、额定冲击耐受电压大于12千伏6、额定电流大于等于2000安7、额定极限短路分断电流大于等于80千安8、额定运行短路分断电流大于等于50千安9额定短时耐受电流大于等于每秒12千安10额定短路合闸容量（峰值）大于等于36千安11三段电子式脱扣器12自配电动操作机构13机械寿命等于等于25000次 | 1套 |  |
|  |  |  |  |  |