**学生公寓维修改造项目清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **位置** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 1-8号学生公寓寝室、洗漱间、卫生间 | ㎡ | 86775 | 1157间，75㎡/间 |
| 2 | 墙面乳胶漆 | 5、6、8号学生公寓走廊、楼梯间 | ㎡ | 4400 | 发霉、发黑 |
| 3 | 日光灯 | 1-8号学生公寓寝室室内 | 套 | 891 | 1.2米带罩T8 LED36w |
| 4 | 吸顶灯 | 1-8号学生公寓寝室洗漱间 | 套 | 891 | 直径280mm、LED 24W |
| 5 | 吸顶灯 | 1-8号学生公寓寝室卫生间 | 套 | 891 | 直径230mm、LED 18W |
| 6 | 五孔插座 | 1-8号学生公寓寝室 | 只 | 10514 | 暗装86型 |
| 7 | 集成吊顶 | 1-8号学生公寓走廊 | ㎡ | 5850 | 600\*600 |
| 8 | 吸顶灯 | 1-8号学生公寓过道、楼梯间 | 套 | 200 | 直径280mm、LED 24W |
| 9 | 寝室门 | 1-8号学生公寓寝室 | 樘 | 387 | 维修 |
| 10 | 寝室门 | 1-8号学生公寓寝室 | 樘 | 197 | 更换 |
| 11 | 寝室门摇头窗 | 1-8号学生公寓寝室 | 扇 | 103 | 维修、更换 |
| 12 | 墙砖 | 1-8号学生公寓卫生间、洗漱间 | 块 | 1903 | 损坏更换 |
| 13 | 摇头风扇 | 1-8号学生公寓寝室 | 台 | 240 | 顶装360度 |
| 14 | 直径20PPR水管（更换） | 1-8号学生公寓洗漱间 | 米 | 7130 | 1426间，5米/间(附配件) |
| 15 | 水龙头（更换） | 1-8号学生公寓洗漱间 | 只 | 2852 | 1426间，2只/间(附配件) |
| 16 | 晾衣场地面 | 6-8号学生公寓 | ㎡ | 1300 | 改造 |
| 17 | 晾衣架制作安装 | 6-8号学生公寓 | 项 |  | 主立柱270米、横向晾衣杆530米、预埋钢板135块规格（1：主立柱直径60mm镀锌圆管,璧厚≥2.8mm。2：横向晾衣杆为直径32mm镀锌圆管，璧厚≥2.0mm。3: 预埋镀锌钢板150\*150\*8mm厚） |

注：1：1、2号学生公寓宿舍灯具2017年已全部更换。

2：3、4号学生公寓6层宿舍灯具2018年家具更新4人间已全部更换。

3：7号学生公寓6层宿舍灯具2018年家具更新4人间已全部更换。

4：8号学生公寓宿舍灯具2018年家具更新4人间已全部更换。

**屋面防水维修改造项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **维修部位** | **起用时间（年）** | **单位** | **工程量（m²）** | **单价****（元/m²）** | **备注** |
| 1 | 1、2号学生公寓屋面 | 2004 | m² | 2450 | 100 | 屋面混凝土保护层粉化，需要局部做找平层4㎜SBS。 |
| 2 | 4号教学楼屋面 | 2007 | m² | 1000 | 130 | 屋面混凝土保护层粉化，需要重新做找平层。 |
| 3 | 信息中心2层和4层屋面 | 2011 | m² | 3000 | 100 |  |
| 4 | 生活服务中心屋面 | 2004 | m² | 2500 | 130 | 屋面混凝土保护层粉化，需要重新做找平层。 |
| 5 | 合计： |  |  | 8950 |  |  |